Приложение № 1  к договору № ___ от______
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение обязательного энергетического обследования  
Общества с ограниченной ответственностью "Энерготранзит Альфа".
1. Основание:

1.1. Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.2. Приказ Министерства энергетики Росси №182 от 19.04.2010 г. «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного на основании обязательного энергетического обследования».

2. Цели и задачи проведения обследования

2.1. Получение объективных данных об объеме использования энергетических ресурсов;

2.2. Определение показателей энергетической эффективности и определение причин нерационального энергопользования;

2.3. Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

2.4. Разработка перечня, проведение стоимостной оценки и оценки сроков окупаемости мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

2.5. Разработка энергетического паспорта и других отчетных документов.
3. Этапы выполнения энергетического обследования:

3.1. Сбор исходных данных;

3.2. Проведение анализа собранной информации, составление детального перечня работ, необходимых для проведения инструментального и расчетного определения показателей энергоэффективности;

3.3. Выполнение обязательных и необходимых приборных измерений (испытаний) по согласованию с Заказчиком;
3.4. Обработка результатов измерений;

3.5. Расчет нормативных и фактических показателей энергоэффективности отдельных видов оборудования;

3.6. Сопоставление фактических показателей с нормативными (нормируемыми) значениями;

3.7. Выявление и анализ причин несоответствия фактических показателей энергоэффективности и нормативных (нормируемых) значений;

3.8. Определение значений энерго- и ресурсосберегающего потенциала; 
3.9. Определение экономического эффекта от реализации рекомендуемых мер и мероприятий и расчет срока окупаемости;

3.10. Составление энергетического паспорта;

3.11. Составление отчета о проведенном энергетическом обследовании;
4. Нормативно-правовая и методическая база обследования:

4.1. Федеральный закон  от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4.2. Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики». 

4.3. Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 19.04.2010 № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам  обязательного энергетического обследования»

4.4. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. 

4.5. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 
4.6. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

4.7. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
4.8. ГОСТ Р 51387-99 «Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения» 

4.9.  РД 153-34.0-20.363-99 Методика инфракрасного контроля электрооборудования и ВЛ.

4.10. СНиП 23-01-99* Строительная климатология.
4.11. СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.
4.12. СНиП 2.04.05-91* Отопление вентиляция и кондиционирование.
4.13. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.
4.14. СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты здания.
4.15. СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение.
5. Краткая характеристика объекта обследования:
	Здания и сооружения
	Наличие проектной документации 


	Площадь, м2

	
	
	

	ГПП-1 110/10/10 кВ

(2*ТРДН-40000/110/10/10, 2*ТМ-100/10/0,22)
	Частично
	468

	ГПП-2 220/10/10 кВ

(2*ТРДЦН-63000/220/10/10, 2*ТМ-160/10/0,4)
	Частично
	432

	ТП СН ГПП-2 10/0,4 кВ

(1хТМ-250/10/0,4)
	нет
	

	РП-10 кВ «Котельная №2»
	Частично
	90

	ТП СУ «Заводстрой» 10/0,4 кВ

(2хТМ-400/10/0,4)
	нет
	72

	ТП «СОТВ» 6/0,4 кВ

(2хТМ-630/10/0,4)
	нет
	64

	Арендуемое помещение в АБК холодильно-компрессорной станции
	-
	377

	Арендуемое помещение в АБК корпуса складов
	-
	360


Протяженность воздушных и кабельных линий: ВЛ – 2,1 км, КЛ – 29 км.
6. Перечень услуг по проведению энергетического обследования


Для разработки основных направлений рационального использования энергетических ресурсов должно быть проведено энергетическое обследование систем энергоснабжения в соответствии с Приказом от 19 апреля 2010г. N 182 Министерства энергетики Российской Федерации и другими нормативно-техническими документами, соответствующими Федеральному закону Российской Федерации от 23  ноября 2009  года №  261-ФЗ.

6.1. Система электроснабжения:
· анализ схемы электроснабжения, технического состояния электрооборудования и внутренних электрических сетей.
· обследование сетей наружного и внутреннего освещения, системы аварийного освещения.

· обследование источников света, измерение освещенности и яркости, их соответствие нормам.
· измерение относительной влажности воздуха в помещениях ЗРУ ГПП.
· анализ загрузки и режима работы оборудования электроснабжения, предложения по оптимизации загрузки оборудования.
· анализ состояния распределительных устройств.

· обследование систем внутреннего электроснабжения (ВРУ, РЩ, кабельные линии внутреннего электроснабжения).
· анализ состояния коммерческого и технического учета.
· анализ суточных и месячных графиков нагрузки и потребления электроэнергии.
· выполнение расчетно-нормативного баланса электроэнергии.

· анализ фактических и нормативных удельных расходов электроэнергии.

· расчет потерь электроэнергии в системе электроснабжения.

· тепловизионное обследование электроустановок и электросилового оборудования.
· разработка мероприятий по рациональному использованию электрической энергии с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение.

6.2. Система теплоснабжения:
· составление перечня и характеристик оборудования теплоснабжения и теплопотребления (отопление, горячее водоснабжение).

· анализ схемы теплоснабжения, технического состояния теплоснабжения и теплопотребления (отопление, горячее водоснабжение).

· анализ режима работы системы теплоснабжения.

· предложения по устройству системы учета тепловой энергии.
· разработка мероприятий по рациональному использованию тепловой энергии с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение.

6.3. Система водоснабжения и водоотведения:
· составление перечня и характеристик оборудования водоснабжения и водоотведения

· анализ схемы водоснабжения и водоотведения, технического состояния систем водоснабжения и водоотведения.

· анализ режима работы систем водоснабжения и водоотведения.

· предложения по устройству системы учета водоснабжения и водоотведения.

· разработка мероприятий по рациональному использованию водоснабжения и водоотведения с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение.

6.4. Ограждающие конструкции:
· анализ материала ограждающих конструкций.

· установление фактических теплотехнических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений.

· оценка конструктивных характеристик зданий и сооружений и соответствие их установленным нормам.

· разработка мероприятий по повышению теплотехнической эффективности ограждающих конструкций и снижению потерь тепловой энергии с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение.
7. Для выполнения обследования систем энергоснабжения Исполнитель должен обладать следующим приборным парком: тепловизор, термометр бесконтактный инфракрасный, гигрометр, люксметр и яркомер, портативный компьютер (ноутбук) для сбора и оперативного анализа данных, цифровой фотоаппарат.
8. Перечень и комплектность документации, передаваемой Заказчику.

 По итогам энергетического обследования заказчик получает:

8.1.Энергетический паспорт, оформленный в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 апреля 2010г. N 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного на основании обязательного энергетического обследования», имеющий отметку о регистрации в СРО. 

8.2.Технический отчет, содержащий мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, отличных от типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с оценкой затрат, необходимых для реализации намечаемых мероприятий и сроков окупаемости. 
8.3.Извещение о приеме копии энергетического паспорта Министерством энергетики Российской Федерации.
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