Приложение № 1
к Договору № _________
от «___»________ 2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту оконных проёмов в помещении Электроучастка и отделении РЗА здание корпуса складов (далее объекта) с установкой металлопластиковых изделий (окон).
1.
Общие положения
Заказчиком работ является ООО «ЭТА».
Заданием предусматривается Подрядчику изготовить, поставить к месту монтажа и осуществить сборку в проеме – металлопластиковых изделий (окон) и сдача законченного строительством объекта.
2.
Место, сроки и порядок оплаты выполненных работ
Место расположения: Россия, г. Вологда, Окружное шоссе, 13 
Срок работы:
Начало выполнения работ: с момента заключения договора.
Окончание выполнения работ:  декабрь 2015 г.
Сроком окончания работ считается дата сдачи Подрядчиком Заказчику выполненных работ по акту готовности объекта с оформлением необходимой документации, в соответствии с действующими нормативными документами на период сдачи работ.
В ходе работ Подрядчик обязан выполнить следующие условия:
· условия производства работ в части охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, охраны объекта и непосредственно технологию проведения работ подрядчиком согласовывается с ООО «ЭТА».

· Подрядчик своевременно оформляет результат работ в соответствии с действующими нормативными документами;

· для выполнения работ Подрядчик назначает ответственного представителя на объект;

· Подрядчик до начала работ обязан застраховать строительные риски на весь период выполнения работ.

3.
Объемы работ
1. Демонтаж металлических оконных проёмов 1500*1760 мм.
1.1. Количество – 40 шт.

1.2. Площадь – 105,6 м².

2.  Демонтаж металлических оконных проёмов 1500*1780 мм.

2.1. Количество – 12 шт.

2.2. Площадь – 32,04 м².
3. Демонтаж стеклоблоков площадью 67,8 м².
4. Монтаж металлопластиковых изделий (окон)

4.1. Количество -39 шт.

4.2. Площадь -138 м².
Примечание: Техническая документация на изготовление металлопластиковых изделий (окон) представлена в Приложении №1 к техническому заданию.
4.
Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ
Обеспечение материалами и оборудованием является обязанностью Подрядчика. 
Подрядчик обязан представить заказчику необходимые паспорта, сертификаты на  металлопластиковые изделия и материалы.
5.
Требования к подрядчику.
Подрядчик должен иметь свидетельство СРО (выданное в соответствии с Федеральным законом № 240-ФЗ от 27.07.2010 г.) и лицензии, позволяющие выполнять своими или привлеченными силами работы по капитальному ремонту данного объекта.
В свидетельстве СРО в обязательном порядке должны быть включены все необходимые виды работ, требующиеся для выполнения работ по данному техническому заданию.
Стоимость основных материалов и оборудования определить на основании прайс-листов или счетов поставщиков с предоставлением копий подтверждающих документов.
7.
Требования к безопасности выполняемых работ, экологии.
Подрядчик организует работу и несет ответственность за соблюдением своими работниками и привлеченными субподрядными организациями норм охраны труда, техники безопасности, природопользования, охраны окружающей среды, правил пожарной, промышленной и экологической безопасности.
8.
Требования к качеству, надежности, сертификации.
Гарантийный срок эксплуатации объекта определяется с момента подписания Заказчиком акта ввода в эксплуатацию и действует 60 месяцев.
Все используемые материалы и оборудование должно быть сертифицированы для соответствующего применения на территории РФ и иметь сопроводительные документы по качеству в требуемом объеме.
9.
Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание.
Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание не должны превышать расходы на аналогичных объектах.

10.
Требования к приему-передаче выполненных работ.

Заказчик имеет право осуществлять контроль состава, качества и объёмов выполняемых работ на любом этапе.

По окончании капитального ремонта объекта, заказчик осуществляет приемку объекта у подрядчика по акту технической готовности.

Подрядчик согласовывает до начала выполнения работ привлекаемые субподрядные организации.

11.
Особые условия.
При выполнении работ учитывать требования действующего законодательства, федеральных, региональных, отраслевых и (или) ведомственных строительных норм и правил, санитарных правил и норм, государственных стандартов и технических регламентов.
Приложение № 1
к Техническому заданию
от «___»________ 2015г.

Техническая документация на изготовление металлопластиковых изделий (окон) 
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Количество:      20

       Периметр:        7,52 м.    Площадь: 3,52 кв.м

       Заполнения:      Стеклопакет 32 мм (двухкамерный)
       Аксессуары:     Нет

       Системы:          ______

Рама (2000мм-1780 мм)  кол-во  20 шт.

Монтаж окна без отделки 

Демонтаж

Подставочный профиль ____ 2 м кол-во 20 шт.

ПСУЛ 10*15 2 м. кол-во 20 шт.
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Количество:      12

        Периметр:        7,56 м.    Площадь: 3,56 кв.м

       Заполнения:       Стеклопакет 32 мм тонир. (двухкамерный)
       Аксессуары:      Нет

       Системы:           ______
Рама (2000мм-1760 мм)  кол-во  12  шт.

Монтаж окна без отделки 

Демонтаж
Тонировка (927*1684 мм)  12 шт.                                                                                                              Подставочный профиль _____ 2 м кол-во 12 шт.

ПСУЛ 10*15 2 м. кол-во 12 шт.
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Количество:     1 

       Периметр:        7,52 м.    Площадь: 3,52 кв.м

       Заполнения:       Стеклопакет 32 мм  (двухкамерный)
       Аксессуары:      Ручка металлическая с винтом,

       Труба стальная окраш. 40*60.

       Системы:           _______

Рама (2000мм-1760 мм)  кол-во  1 шт.

Монтаж окна без отделки 

Демонтаж
Подставочный профиль ______ 2 м кол-во 1 шт.
ПСУЛ 10*15 2 м. кол-во 1 шт.
Труба стальная окраш. 40*60.(5,5 м) 11 шт.

 Нащельник балконный ______ 60 мм (2 м.)                  24 шт.

 Нащельник балконный ______ 60 мм (1,8 мм)             35 шт.

                                                                             Слив окр. НЕСТАНДАРТ (белый) 3000*210                11  шт.

                                                                             Заглушка НЕСТАНДАРТ на пену плоская 3000*80    34 шт.

                                                                             Заглушка НЕСТАНДАРТ на пену плоская 2800*248  22 шт.                                   
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4. Количество: 6 

Периметр:        7,52 м.    Площадь: 3,52 кв.м

Заполнения:       Стеклопакет 32 мм  (двухкамерный)
Аксессуары:      Ручка металлическая с винтом.
Системы:           _______

Рама (2000мм-1760мм)   6 шт.

Монтаж окна без отделки

Демонтаж

Подставочный профиль _____ 2 м кол-во 6 шт.

ПСУЛ 10*15 2 м. кол-во 6  шт.

